Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

Інструкція №10
 з пожежної безпеки в кабінеті фізики

Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

									ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г

Інструкція №10
з правил пожежної безпеки в кабінеті фізики

1. Сфера застосування
1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на кабінети (лабораторії) фізики ліцею. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих кабінетах (лабораторіях).
1.2. Ця Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики. 
1.3. Згідно з будівельними нормами і правилами кабінет (лабораторія) фізики (далі - кабінет) відноситься до категорії «В», за Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) - до класу зони П-ІІ б.
2.	Вимоги пожежної безпеки та електробезпеки
2.1. Кабінет повинен постійно утримуватися у чистоті.
2.2. Розміщення меблів і обладнання у кабінеті не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння.
2.3. Усі навчально-наочні засоби, які розміщуються у кабінеті, мають зберігатися у шафах, на стелажах чи стаціонарно встановлених стійках.
2.4. У кабінеті не допускається залишати без нагляду ввімкнені у мережу електроприлади.
2.5. У кабінеті повинні бути справні первинні засоби пожежогасіння:
- вогнегасники вуглекислотні, пінні або порошкові, які розміщують безпосередньо у кабінеті;- ящик або відро з піском (об’ємом близько 0,01м3) і совком;- покривало з вогнетривкого матеріалу.
2.6. До первинних засобів пожежогасіння необхідно забезпечити вільний доступ.
2.7. Під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників слід керуватися вимогами, викладеними в паспортах заводів-виробників, та затвердженими в установленому порядку регламентами технічного обслуговування вогнегасників кожного типу.
2.8. Усі несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів понад норму, мають негайно усуватись.
2.9. Усі доступні для торкання електротехнічні пристрої потрібно надійно ізолювати.
2.10. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.
2.11. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:
- використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;
- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;
- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;- користуватися пошкодженими (несправними) розетками, відгалужувальними коробками, рубильниками тощо;- застосовувати як електричний захист саморобні та некалібровані запобіжники;
використовувати електроапаратуру та електроприлади в умовах, що не передбачені заводом-виробником.
2.12. Після закінчення занять усі електроустановки у кабінеті слід відключити, усі пожежо- вибухонебезпечні речовини та матеріали - прибрати у спеціально виділене та обладнане приміщення; учитель повинен оглянути кабінет, усунути виявлені недоліки і зачинити його, знеструмивши електромережу. Вмикання і вимикання всієї електромережі кабінету повинно здійснюватися одним загальним рубильником.
3. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі
3.1. Загоряння у кабінеті слід відразу ліквідувати.
3.2. У разі виникнення пожежі необхідно:
- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); - при цьому слід чітко назвати адресу ліцею, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;- включити систему оповіщення людей про пожежу; - розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації учнів з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;- вимкнути приймачі електроструму та вентиляцію;- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння;- сповістити про пожежу директора або працівника, що його заміщує;- за потреби викликати медичну службу.
3.3. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити кабінет, щоб унеможливити перебування учнів у небезпечній зоні.
3.4. У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла.
3.5. Залишаючи кабінет, потрібно зачинити за собою двері.
3.6. Електропроводку під напругою необхідно гасити вогнетривким покривалом, порошковими або вуглекислотними вогнегасниками; знеструмлену електропроводку можна гасити піском, водою або будь-якими наявними вогнегасниками. Загоряння у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

Розробив
Інженер з охорони праці 						Іванна ОГРЕБЧУК

Погоджено
Директор								Руслан ПАШКО

Погоджено
Керівник СПОП							Зінаїда КОВАЛЬЧУК

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________	__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________	__________________