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Інструкція №21
з безпеки життєдіяльності. Правила безпеки при поводженні з газом
1.Загальні відомості про природний та зріджений гази
Зріджені гази в резервуарах та балонах перебувають у рідкому стані під тиском власної пари. При підвищенні температури вони переходять в газоподібний стан.
Природний газ майже вдвічі легший за повітря і при витоку з приладів і газопроводів піднімається, скупчуючись у верхніх зонах приміщень.
Природний і зріджений гази не мають кольору і запаху. Щоб газам надати запаху, їх одорують, тобто додають домішки, у результати чого з'являється запах гнилої капусти. Газ, яким користуються у побуті, є горючою речовиною і при порушенні правил користування ним може призвести до виникнення пожежі.
2. Основні вимоги безпечної експлуатації побутового газового устаткування
Для попередження виникнення пожежонебезпечної ситуації потрібно правильно користуватися побутовим газовим устаткуванням.
Основні вимоги для попередження пожежі:
- при експлуатації газового устаткування не дозволяється підігрівати балони зі зрідженим газом; 
- встановлювати їх поблизу опалювальних приладів, 
- виявляти витікання газу за допомогою запаленого сірника, 
- користуватися несправними газовими приладами чи викори​стовувати їх не за призначенням.
Не можна залишати без нагляду працюючі газові прилади, бо на випадок затухання одного з пальників в приміщення починає надходити газ, він накопичується та, змішуючись із повітрям, утворює вибухонебезпечну суміш, що може вибухнути. Необхідно стежити, щоб рідина, що кипить, не залила вогонь пальника, протяг не загасили полум'я.
Якщо газ потрапив у повітря приміщення, негайно слід закрутити кран подачі газу і провітрити приміщення.
Категорично забороняється сушити білизну чи волосся над плитою із запаленими пальниками.
Не можна розміщувати біля газової плити речовини, що можуть легко займатися: папір, тканини тощо.
Способи виявлення витікання газу:
- на око;
- на поверхні мильної води, якою обробляють трубу, на місці протікання газ виривається зі свистом;
- на запах; 
- характерний запах, який виділяє газ, стає сильнішим поблизу місця протікання; 
- ніколи не шукайте місце протікання газу за допомогою відкритого полум'я.
Порядок дій при виявленні запаху газу:
- ні в якому разі: не використовуйте сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню; 
- не вмикайте світло та будь-які електроприлади; 
- не користуйтесь електродзвінками квартир; 
- не використовуйте телефони з дисковими номеронабирачами;
- негайно перекрийте вентилі на газовому приладді і крани подачі газу перед ними та забезпечте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері;
- викличте аварійну службу газу за телефоном "104";
- організовано і без паніки виведіть людей із загазованих та сусідніх приміщень;
- з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками.
Порядок дій у разі вибуху газу та пожежі в приміщенні:
- негайно перекрийте вентилі на газовому приладді і крани подачі газу перед ними;
- терміново повідомте аварійну службу газу за телефоном "104";
- негайно повідомте пожежну охорону за телефоном "101"; 
- по можливості організуйте гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння;
- надайте першу медичну допомогу потерпілим, при необхідності, викличте швидку медичну допомогу за телефоном "103";
- не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух;
- до приїзду фахівців аварійно-рятувальних служб залишіть все на своїх місцях, зберігайте обстановку на місці вибуху (пожежі).
 . Загальні правила експлуатації газових приладів у квартирах.
Користування газовим обладнанням при додержанні правил та інструкцій – безпечно, дешево, зручно. Неправильна експлуатація газових приладів та поганий догляд за ними можуть привести не тільки до вибухів і пожеж, а й до смертельних отруєнь.
У разі виникнення запаху газу негайно припиніть користування газовими приладами, перекрийте крани пальників газової апаратури та відкрийте кватирки /вікна, фрамуги, тощо/ для провітрювання приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроприлади, не користуйтеся електродзвінками, викличте аварійну службу за телефоном 104.
Перед користуванням газовими приладами неодмінно провентилюйте приміщення і опалювальні.
Перевіряйте тягу до включення та під час роботи газових приладів з відведенням продуктів згорання газу в димоходи.
При відсутності або слабкій тязі в димоході не користуйтеся газовими приладами - це смертельно небезпечно. Подальше користування газом в цих випадках можливе тільки після перевірки димоходів трубоочисними майстрами.
Вмикайте в роботу газові прилади тільки після того, якщо ви переконані, що всі крани на приладах і перед ними закриті.
При закритому крані риска на пробці крану повинна знаходитися впоперек, а при відкритому крані - риска встановлюється уздовж труби.
Не відкривайте кран на газовому приладі, не маючи в руках запаленого сірника, заздалегідь піднесеного до пальника приладу.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- залишати без догляду працюючі газові прилади; 
- самовільно проводити газифікацію квартир, будинків, тощо, перестановку, заміну, відключення старих і підключення нових газових приладів, ремонт газового обладнання і газопроводів; 
- допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, а також осіб, не контролюючих своїх дій, і тих, хто не пройшов інструктаж на підприємстві газового господарства; 
- ставити на плити виварки та інший посуд з широким дном без високих конфорок чи підставок; 
- використовувати для сну і відпочинку кухні та інші приміщення, де встановлені газові прилади; 
- обігрівати приміщення та сушити білизну за допомогою газових плит, а також прив’язувати до газопроводів і лічильників мотузки.
В газифікованих приміщеннях вентиляційні канали повинні бути постійно відкриті, а при користуванні газовими приладами необхідно відчиняти і кватирки.
По закінченні користування газом закрийте крани на газових приладах і перед ними.
Місце витоку газу з газопроводу перевіряйте за допомогою мильного розчину. Використовувати для цієї мети вогонь категорично забороняється.
Для всіх газових приладів і газопроводу має бути вільний доступ.
Не допускайте заливання працюючих пальників.
При всіх пошкодженнях газового обладнання або неправильному горінні газу, не чекаючи слюсаря, дзвоніть в управління експлуатації газового господарства вашого району.
Не дозволяйте ремонтувати газові прилади стороннім особам.
Особи, які користуються побутовими газовими приладами, зобов’язані допускати в квартири робітників підприємства газового господарства після пред’явлення ними службових посвідчень для огляду і ремонту газопроводів і газового обладнання в будь-яку годину доби.
4. Правила користування газовими плитами Для включення плити необхідно:
Відкрити крани на газопроводі перед лічильником і плитою.
Піднести відкритий вогонь до пальника і відкрити кран на плиті. Газ повинен загорітися. Якщо газ не загорається, необхідно перекрити кран на плиті і повторити процес розпалювання знову. Якщо газ не загорається і після повторного розпалювання – закрити крани і викликати слюсаря газового господарства району.
Горіння вважається нормальним /якісним/, якщо полум’я пальника стійке і голубе. При ненормальному горінні полум’я стає жовтуватим, витягнутим і коптить. Це небезпечно для здоров’я і вимагає негайного регулювання подачі повітря або чистки пальника.
Регулювання подачі повітря при неправильному горінні, а також зняття пальників для чистки з наступним установленням їх на місце, може проводитися самим абонентом.
Для розпалювання пальників духової шафи треба відкрити дверці духовки і лючок дна. Запалити сірника, відкрити кран духової шафи і піднести палаючого сірника до пальника духовки. В плитах застарілої конструкції рекомендується при роботі духової шафи висувати лист- грязевик для запобігання від перегріву кранів плити.
Користування одночасно верхніми пальниками і духовою шафою не рекомендується.
Для припинення горіння газу потрібно закрити крани верхніх пальників або кран духової шафи. Після закінчення користування плитою закрити кран на газопроводі перед плитою.
5. Правила користування газовою колонкою
При включенні в роботу газової колонки необхідно:
- перевірити наявність тяги в димоході;
- тяга перевіряється шляхом піднесення запаленого сірника до нижньої частини ковпака, якщо полум’я втягується під ковпак – тяга в димоході є. Полум’я і дим не втягується – тяги немає;
- перевірити чи затулений лючок для чистки димоходу, розташований в нижній частині димоходу, якщо лючок для чистки відтулений необхідно затулити;
- відкрити кран на газопроводі і вентиль на водопроводі перед газовою колонкою;
- запалити запальник;
- полум’я запальника повинно горіти над пальником колонки;
- повільно відкрити газовий кран, знаходячись з боку газової колонки. Газ повинен загорітися на пальнику;
- відрегулювати температуру води за допомогою газового крану на колонці.
Після включення і регулювання газової колонки обов’язково перевірити наявність тяги в димоході. У цьому випадку тягу рекомендується перевірити шляхом піднесення долоні до нижньої частини ковпака газової колонки. Якщо тяга недостатня, то буде відчуватись вихід гарячого повітря з-під ковпака назовні.
Для припинення нагрівання води під час користування газовою колонкою закривається вентиль виходу гарячої води – пальник повинен погаснути, запальник продовжує горіти.
Для відновлення нагрівання води відкривається вентиль виходу гарячої води – пальник автоматично вмикається.
Забороняється безперервна робота газової колонки більше 30-40 хвилин.
Для вимкнення газової колонки необхідно: 
- закрити кран газової колонки;
- закрити кран запальника;
- закрити кран на газопроводі перед газовою колонкою.
Після повного звільнення /витоку /газової колонки від води закрити водяний вентиль на водопроводі перед газовою колонкою. 
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