Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

Інструкція з охорони праці № 4.5
під час роботи в кабінеті хімії
для лаборанта

Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

									ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                            Наказ директора 
									Вараського ліцею №5 
									Вараської міської 
									територіальної громади         
									від 04 січня2022р.№01-а/г

Інструкція
з охорони праці під час роботи в кабінеті хімії для лаборанта

1.Загальні положення
	1.1. Інструкція з охорони праці для лаборанта кабінету (лабораторії) хімії (далі - Інструкція) є інструкцією за професією та встановлює вимоги безпечної праці лаборанта кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього навчального закладу (далі — лаборант). Вимоги Інструкції є обов’язковими для виконання лаборантом.
	1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 №132; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 №304.
	1.3. До роботи лаборантом допускає особа, яка пройшла медичний огляд і за станом здоров’я може виконувати роботу лаборанта.
	1.4. Лаборант проходить періодичні медичні огляди у встановленому законодавством порядку.
	1.5. Лаборант працює під керівництвом завідувача кабінету, вчителя і відповідає за зберігання обладнання, підготовку його до лабораторних і практичних робіт, демонстраційних дослідів, здійснює профілактичне обслуговування (видалення вологи і витирання пилу, змащування окремих деталей тощо) приладів та апаратури, пристроїв і приладдя.
	1.6. Директор повинен застрахувати лаборанта від нещасних випадків під час роботи та професійних захворювань. Лаборант має право на відшкодування шкоди, заподіяної йому внаслідок травмування або професійного захворювання, пов’язаного з виконанням ним трудових обов’язків.
	1.7. Під час влаштування на роботу лаборант проходить вступний інструктаж з питань охорони праці із занесенням до Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
	1.8. Перед початком роботи лаборант проходить первинний інструктаж за цією Інструкцією, а також за інструкціями з електробезпеки, пожежної безпеки, надання першої долікарської допомоги, а потім через кожні 6 місяців - повторний інструктаж з питань охорони праці. Результати інструктажів заносяться до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці і засвідчуються підписом особи, яка провела інструктаж, та підписом лаборанта.
	1.9. Перед допуском до самостійної роботи лаборант повинен пройти стажування у встановленому порядку. Строк стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок, вивчення посадової інструкції та інструкцій з питань охорони праці. Доцільність допуску лаборанта до самостійної роботи без стажування визначає директор.
	1.10. Раз на три роки лаборант проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Перевірку знань лаборанта проводить постійно діюча комісія, призначена наказом директора, в обсязі цієї Інструкції. Також перевіряють знання інструкцій з електробезпеки, пожежної безпеки та надання першої долікарської допомоги.
	1.11. Лаборант повинен мати І групу допуску з електробезпеки.
	1.12. Основні шкідливі та небезпечні чинники на робочому місці лаборанта:
	- подразлива дія хімічних речовин;
	- гарячі поверхні лабораторного обладнання (наприклад, спиртівок);
	- падіння інструментів, скляного лабораторного посуду;
	- дія електричного струму (за наявності незахищених струмоведучих частини електрообладнання, несправності електрообладнання); 
	- небезпека вибуху, пожежонебезпека.
	1.13. Лаборанта забезпечують спецодягом відповідного розміру та іншими засобами індивідуального захисту, перелік і строк використання яких визначено колективним договором 
	- халат або костюм бавовняний - строком на 12 місяців;
	- рукавиці гумові - строком на 2 місяці;
	- респіратор - до зносу;
	- окуляри захисні - до зносу.
	1.14. Лаборант повинен:
	- виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку ліцею;
	- використовувати спецодяг та інші засоби індивідуального захисту під час роботи;
	- виконувати лише роботу, доручену безпосереднім керівником, та стосовно якої лаборанта проінструктовано;
	- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці;
	- не допускати в лаборантську та кабінет (лабораторію) хімії сторонніх осіб;
	- пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;
	- дотримуватись вимог електро-, пожежної безпеки;
	- уміти користування первинними засобами пожежогасіння, знати їх місце розміщення;
	- уміти надавати першу долікарську допомогу при нещасних випадках.
	1.15. Усі хiмiчнi речовини, які використовуються для демонстраційних дослідів, практичних та лабораторних робіт, зберігати в лаборантській у закритій шафі із суцільними дверцями без скла відповідно до чинних Правил безпеки для кабінетів (лабораторій) хімії загальноосвітніх навчальних закладів України.
	На кожній склянці, банці повинна бути етикетка з точною назвою реактиву та його формулою, на тарі має бути етикетка з написом про отруйні, вогне- та вибухонебезпечні властивості речовини: червона - «Вогненебезпечно», жовта - «Отрута», зелена - «Берегти від води».
	1.16. У приміщенні лабораторії забороняється:
	- зберігати хімічні речовини в тарі без етикеток або з нерозбірливими надписами; - речовини, що зберігаються в тарі без етикеток, підлягають знищенню;
	- зберігати в безпосередній близькості одна від одної речовин, що можуть впливати одна на одну і спричиняти спалахування;
	- зберігати луги у склянках з притертими пробками, легкозаймисті та горючі речовини у посуді з полімерних матеріалів;
	- використовувати лабораторний посуд не за призначенням;
	- курити, зберігати та вживати їжу.
	1.17. Лаборант повинен знати пожежну небезпеку хімічних речовин та матеріалів, дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними та знати засоби їх гасіння.
	1.18. За невиконання цієї Інструкції лаборант несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
	2.1. Надягти спецодяг, застібнути його на всі ґудзики. За потреби надягти окуляри чи респіратор.
	2.2. Уважно оглянути робоче місце (чи не мокра підлога, чи немає на підлозі вибоїв, сторонніх предметів).
	2.3. Перевірити справність вентиляції. Усі роботи в лаборантській проводити тільки за справної вентиляції. Якщо виявлено несправність витяжної вентиляції, повідомити про це безпосереднього керівника.
	2.4. За 30 хв. до початку робіт включити вентиляцію: спочатку витяжну, потім - припливну.
	2.5. Перевірити наявність необхідного хімічного посуду та реактивів, обладнання та пристосування для підготовки демонстраційних дослідів та лабораторних робіт.
	2.6. Проінформувати безпосереднього керівника про виявлені під час огляду недоліки.
3. Вимоги безпеки під час роботи
	3.1. Хімічні експерименти, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, проводити лише у справній витяжній шафі зі справною включеною вентиляцією, за швидкості повітря у робочій зоні не менше 1,5–2 м/с.
	3.2. Готувати проведення хімічних експериментів слід в умовах і порядку, з такими кількостями й концентраціями речовин і такими приладами, які зазначені в інструкції щодо проведення цих експериментів.
	3.3. Установлені у витяжній шафі прилади, у яких проводять експерименти з легкозаймистими або вибухонебезпечними речовинами, необхідно обгородити з боку стулок шафи захисним екраном. Експерименти з такими речовинами проводить лише вчитель.
	3.4. Етикетку на склянках з рідкими реактивами слід закривати поліетиленовою липкою стрічкою або іншим прозорим матеріалом, який захищає етикетку від хімічної дії реактиву.
	3.5. Визначаючи речовину за запахом, необхідно легким рухом долоні над горлом посудини спрямувати пару або газ до носа і вдихати обережно, не нахиляючись до посудини.
	3.6. Не дозволяється брати реактиви незахищеними руками. Для цього слід використовувати ложки, шпателі або совочки.
	3.7. Під час роботи з хімічними реактивами:
	- рідкі хімічні реактиви наливати за допомогою піпеток з різними пастками або гумової груші;
	- тверді хімічні реактиви набирати зі склянок спеціальними ложечками, шпателями.
	3.8. Насипати або наливати реактиви необхідно на столі, тверді - над аркушем паперу, рідкі - над скляною посудиною. Просипаний або пролитий реактив не дозволяється зсипати або зливати назад у основну тару.
	3.9. Для нейтралізації пролитих на стіл чи підлогу кислот або лугів у лаборантській мають бути склянки із заздалегідь приготовленими нейтралізуючими розчинами (харчової соди - для кислот та етанової кислоти - для лугів). 
	3.10. Тверді відходи, які накопичуються у кабінеті (лабораторії) хімії, необхідно збирати в окрему тару і ліквідувати у місцях, узгоджених з органами санітарного і пожежного нагляду.
	3.11. Закріплювати хімічний посуд (колби, стакани тощо) у тримачах штатива слід обережно, обертаючи його навколо осі, поки не виникне незначне утруднення в обертанні.
	3.12. Нагрівати хімічні реактиви для дослідів необхідно тільки у тонкостінному скляному або фарфоровому посуді. Під час нагрівання рідин не можна заглядати згори в посудину для запобігання травмам через розбризкування нагрітої речовини.
	3.13. Не дозволяється залишати без нагляду запалені спиртівки, ввімкнені електронагрівальні прилади.
	3.14. Не дозволяється залишати без нагляду робоче місце з працюючим обладнанням.
	3.15. Для видалення сміття, битого посуду і відходів хімічних речовин у кабінеті (лабораторії) хімії слід мати три посудини:
- емальоване або керамічне відро з кришкою - для хімічних відходів;
- пластмасове відро для сміття зі вставним відром і педальним важелем (на кшталт сміттєвого відра) - для паперових відходів і дрібного сміття, на відрі має бути напис: «Бите скло не кидати»;
- металеве відро або металеву коробку без кришки з написом «Для битого скла».
Не дозволяється для збору сміття використовувати картонну тару або фанерні ящики, бо це може спричинити пожежу.
Звичайні відходи (слабкі розчини кислот тощо) варто нейтралізувати і після розбавляння водою вилити в каналізацію. Нерозчинні осади й отруйні речовини слід викидати у спеціальну вигрібну яму з кришкою, яку влаштовують у віддаленому кінці шкільного двору.
	3.16. Відпрацьовані розчини хімічних реактивів збирати у спеціально призначений посуд окремо і зливати в каналізацію тільки після нейтралізації.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
	4.1. Перекрити водопровідні крани.
	4.2. Вимкнути електроприлади.
	4.3. Обладнання, пристосування, що використовувалося під час експериментів, упорядкувати та помістити у визначене для зберігання місце.
	4.4. Зняти спецодяг, очистити його і віднести у відведене для зберігання місце.
	4.5. Провітрити приміщення і ретельно вимити руки з використанням миючого засобу.
	4.6. Про всі виявлені під час роботи недоліки повідомити безпосереднього керівника.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
	5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках тощо негайно повідомити про це директора. 
	5.2. У разі виявлення несправності в роботі електроприладу, іскріння, запаху гару потрібно негайно припинити роботу, відключити електроприлад від електромережі і повідомити про це особу, відповідальну за електробезпеку в ліцеї. До роботи ставати лише після усунення несправності. 
	5.3. У разі відключення електроенергії вимкнути все електрообладнання. Вмикати його можна лише після того, як напруга електромережі відповідатиме нормам.
	5.4. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) слід негайно повідомити про це директора та вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, дотримуючись порядку дій згідно з інструкцією з пожежної безпеки.
	5.5. Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу долікарську допомогу, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією з надання першої долікарської допомоги.

Розробив
Інженер з охорони праці 						Іванна ОГРЕБЧУК

Погоджено
Директор								Руслан ПАШКО

Погоджено
Керівник СПОП							Зінаїда КОВАЛЬЧУК

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________			_______________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________			_______________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________			_______________