Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

Інструкція 
з охорони праці № 4.6.
під час проведення занять з технічної праці 
для вчителя трудового навчання

Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

									ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                            Наказ директора 
									Вараського ліцею №5 
									Вараської міської 
									територіальної громади         
									від 04 січня2022р.№01-а/г
Інструкція 
з охорони праці 
під час проведення занять з технічної праці 
для вчителя трудового навчання

1. Загальні положення
	1.1. Інструкція з охорони праці для учителя трудового навчання (майстра виробничого навчання) (далі - Інструкція) є інструкцією за професією та поширюється на учителя трудового навчання, який працює у загальноосвітньому навчальному закладі в кабінеті трудового навчання. Вимоги Інструкції є обов’язковими для виконання учителем трудового навчання.
	1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 №132; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 №304.
	1.3. Технологічне обладнання, що використовується на робочому місці у кабінеті трудового навчання (навчальній майстерні):
	- верстати для ручної обробки деревини, верстати для ручної обробки металу, абразивні інструменти, електроплити, електропаяльники та інше електрообладнання, деревофугувальний станок, круглопиляльний (циркулярний) станок, токарні станки для обробки деревини, свердлильний станок;
	- інше обладнання та пристрої.
	1.4. Учитель трудового навчання допускається до самостійної роботи за професією після проходження медичного огляду і проведення з ним інструктажів з охорони праці - вступного та на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий).
	1.5. Учитель трудового навчання зобов’язаний знати й виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, дотримуватися правил поводження з устаткуванням на робочому місці.
	1.6. Основні шкідливі та небезпечні чинники на робочому місці учителя трудового навчання:
	- дія електричного струму (за наявності незахищених струмоведучих частини електрообладнання, несправності електрообладнання); 
	- гарячі поверхні робочого обладнання (наприклад, станків);
	- рухомі частини ввімкненого обладнання;
	- травмонебезпечні елементи робочого інструменту та обладнання;
	- падіння предметів;
	- неправильне кріплення інструментів;
	- загазованість, запиленість робочої зони;
	- підвищений шум та вібрація у робочій зоні;
	- пожежонебезпека.
	1.7. Учителя трудового навчання забезпечують спецодягом відповідного розміру та іншими засобами індивідуального захисту, перелік і строк використання яких визначено колективним договором ліцею:
- халат бавовняний - строком на 
- рукавиці комбіновані - строком на 
- окуляри захисні - до зносу.
	1.8. Учитель трудового навчання проходить періодичні медичні огляди у встановленому законодавством порядку.
	1.9. Учні під час трудового навчання повинні забезпечуватися спецодягом, запобіжними пристроями відповідно до діючих норм.
	1.10. Допускати  учнів до роботи без спецодягу і запобіжних пристроїв забороняється.
	1.11. Жодного учня не можна допускати до роботи без відповідного навчання роботи на обладнанні, належної перевірки знання безпеки в межах навчальної програми, правил та  інструкцій з безпеки, що стосуються виконування завдання. Проведення інструктажу з безпеки треба відповідно оформляти в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленого зразка. Після проведення інструктажу в журналі має бути підпис особи, яка проводила  інструктаж та підписи учнів (починаючи з 9 класу).
	1.12. У навчальних майстернях потрібно вивішувати відповідні плакати з безпеки, попереджувальні написи та інструкції з безпеки.
	1.13. Вчителю заборонено користуватися мобільним телефоном, відволікатись на розмови з іншими працівниками під час уроку.
	1.14. Забороняється вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Палити в приміщеннях будівель та на території закладу забороняється.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
	2.1. Надягти спецодяг.
	2.2. Уважно оглянути робоче місце (чи не мокра підлога, чи немає на підлозі вибоїв, сторонніх предметів).
	2.3. Переконатися у справності освітлення.
	2.4. Перевірити надійність кріплення навчального обладнання.
	2.5.Перед використанням електрообладнання перевірити справність електрошнурів, щоб виявити зовнішнє пошкодження ізоляції.
	2.6. Прибрати усе зайве на робочому місці.
	2.7. Перед ручною обробкою деревини:
	- перевірити наявність інвентарю, справність верстата (затисні коробки, упори для пиляння, затисні клини тощо);
	- розкласти на верстаті інструменти індивідуального користування в необхідному порядку. На верстаті не повинно бути нічого зайвого.
	2.8. Перед ручною обробкою металу:
	- надягти окуляри (перед рубанням металу);
	- перевірити наявність інвентарю (совок, щітка, щітка для чищення напилків, сидіння, підставні грати тощо);
	- перевірити стан інструментів індивідуального користування, розкласти їх у необхідному порядку;
	- перевірити стан верстатних тисків (губки тисків мають бути щільно пригвинчені, насічка не спрацьована).
	2.9. Перед виконанням паяльних робіт:
	- підготувати і перевірити справність інструменту, електропаяльника і пристосувань;
	- переконатися, що ручки електропаяльника і проводів справні;
	- перевірити надійність заземлення робочого столу;
	- переконатися, що поблизу робочого місця немає легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.
	2.10. Перед роботою на абразивному інструменті (електроточилі):
	- перевірити надійність кріплення огороджень небезпечних місць на верстаті захисного кожуха абразивного кола і кінців шпинделя, а також справність захисного екрана;
	- оглянути абразивне коло та переконатися, що на ньому немає тріщин і осколків;
	- перевірити справність захисного заземлення верстата;
	- установити підручник для точіння інструментів на 2−3 мм від кола абразиву і надійно закріпити його;
	- надягти захисні окуляри чи опустити запобіжний екран;
	- перевірити верстат на холостому ходу, відійти трохи убік від небезпечної зони.
	2.11. Перед роботою із використанням переносних електроінструментів (дриль, переносний трансформатор, шліфувальна машинка, пилка, рубанок тощо):
	- переконатися у справності струмоведучого кабелю і захисного заземлення;
	- переконатися у надійності роботи вимикача;
	- надягти гумові рукавиці й покласти під ноги гумовий килимок, попередньо перевіривши їх на відсутність пошкоджень.
	2.12. Перед виконанням електромонтажних робіт переконатися, що ручки плоскогубців, гострозубців та інших інструментів мають ізоляційне покриття.
	2.13. Перед початком роботи на токарному верстаті:
	- перевірити надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі;
	- оглянути, чи надійно закріплено захисне заземлення (занулення) до корпусу верстата;
	- розкласти інструменти на встановлених місцях;
	- перевірити справність різального інструмента і правильність його заточки;
	- перевірити роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вмикаючи й вимикаючи її кнопки;
	- надягти захисні окуляри.
	2.14. Перед початком роботи на свердлильному верстаті:
	- надійно закріпити свердло у патроні;
	- перевірити роботу верстата на холостому ходу та справність пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи її;
	- міцно закріпити деталь на столі верстата у лещатах або кондукторах;
	- надягти захисні окуляри.
	2.15. Перед початком роботи на круглопиляльному (циркулярному) верстаті:
	- надягти захисні окуляри;
	- перевірити, щоб робоча частина диска пилки була забезпечена ковпаком, а неробоча частина диска, розміщена під столом верстата, була огороджена спеціальними пристосуваннями - щитами;
	- оглянути пилку і переконатися, що вона не має тріщин, надривів і поламаних зубців;
	- провернути кілька разів пилку і перевірити, чи міцно закріплена вона на валу;
	- оглянути, чи правильно встановлена напрямна лінійка, розклинюючий ніж;
	- перевірити заземлення верстата;
	- випробувати правильність роботи верстата на холостому ходу шляхом вмикання й вимикання кнопок пускової коробки;
	- перевірити підготовлену для розпилювання деревину на відсутність у ній цвяхів, сучків, які не підлягають розпилу, тощо.
	2.16. Перед початком роботи на деревофугувальному верстаті:
	- надягти захисні окуляри;
	- переконатися, що непрацююча частина ножового вала огороджена;
	- перевірити міцність огородження робочої частини ножового вала, що механічно закривається;
	- переконатися у міцності кріплення верстата;
	- перевірити роботу верстата на холостому ходу.
	2.17. Перед початком кулінарних робіт:
	- перед користуванням газовою плитою провітрити приміщення, включивши вентиляцію; переконавшись, що крани пальників і духової шафи закручені, відкрутити кран на газопроводі (риска на голівці крана повинна бути спрямована вздовж осі труби), полум’я пальника має бути рівномірним, синього кольору (якщо воно жовтого кольору і відривається від пальника, то пальник необхідно відрегулювати);
	- перед користуванням електричною плитою перевірити справність шнура живлення та переконатися, що плиту встановлено на вогнетривку підставку (цегляну, азбестову тощо), при включенні плити штепсельна вилка повинна щільно входити у гнізда штепсельної розетки.
Проінформувати безпосереднього керівника про виявлені під час огляду недоліки.
3. Вимоги безпеки під час роботи
	3.1. Не залишати ввімкнене електрообладнання без нагляду на тривалий час. При тривалих перервах у роботі електрообладнання вимикати.
	3.2. Використовувати справний, добре налагоджений і наточений робочий інструмент. Використовувати інструмент лише за призначенням.
	3.3. Не відволікатися під час роботи.
	3.4. Під час роботи на верстаті не нахиляти голову близько до нього.
	3.5. Стежити, щоб руки, одяг, волосся не торкалися деталей, які обертаються.
	3.6. Не захаращувати робоче місце.
	3.7. Під час ручної обробки деревини:
	- технологічні операції (пиляння, отісування, довбання, свердління, з’єднання деталей) виконувати на верстаті у встановлених місцях, використовуючи пристосування, упори та підкладні дошки;
	- не допускати забруднення верстата відходами, стружками;
	- стежити за натяжкою полотнини лучкової пилки; 
	- застосовувати спрямувач для опори полотнини інструмента при запилюванні;
	- чистити струги дерев’яними клинами;
	- у разі псування інструмента під час роботи негайно замінювати його.
	3.8. Під час ручної обробки металу:
	- міцно закріплювати оброблювану деталь у тисках; важіль тисків опускати плавно, щоб не травмувати руки;
	- стежити за тим, щоб поверхня бойків молотків, кувалд була опуклою, а не збитою, щоб інструменти із загостреними кінцями-хвостовиками були з міцно закріпленими дерев’яними ручками, без розколів і тріщин, щоб ударні, різальні інструменти (зубило, кернер та ін.) мали незбиту поверхню;
	- стежити, щоб під час роботи напилками пальці знаходилися на їхній поверхні;
	- не перевіряти пальцями якість поверхні, що обпилюється;
	- не застосовувати ключів, що мають зяв більшого розміру, ніж гайка;
	- не подовжувати рукоятку ключа накладанням двох ключів;
	- при різанні металу ножицями притримувати заготовку, що відрізається, рукою у рукавиці.
	3.9. Під час виконання паяльних робіт:
	- остерігатися бризок розплавленого припою і не торкатися гарячих місць руками;
	- під час короткочасних перерв у роботі класти нагрітий електропаяльник на спеціальну підставку;
	- під час паяння, лудіння й роботи з кислотами користуватися гумовими рукавицями та захисними окулярами;
	- усі хімічні речовини, які використовуються під час паяння, тримати у скляному посуді з притертими скляними пробками; 
	- на кожній склянці має бути зазначено назву речовини, яка у ній зберігається;
	- травлення виробів перед лудінням і травлення кислоти для приготування хлористого цинку проводити під витяжною шафою чи у спеціально відведеному для цього приміщенні;
	- бути обережним із флюсами для паяльних робіт; не допускати їх розливання.
	3.10. Під час роботи на абразивному інструменті (електроточилі):
	- під час заточення інструмента утримувати його руками, плавно, без ривків і зусиль підводити до абразивного кола трохи вище його горизонтальної осі;
	- не нахилятися до інструмента, що заточується, для спостереження за ходом заточення, момент зіткнення кола з інструментом визначати за іскрою, а момент закінчення заточення визначати після того, як коло відведено від інструмента й інструмент виведено у безпечну зону;
	- забороняється працювати без захисного екрана чи окулярів, проводити заточення на бічній поверхні кола, визначати на дотик гостроту й рівність заточених інструментів.
	3.11. Під час використання переносних електроінструментів (дриль, переносний трансформатор, шліфувальна машинка, пилка, рубанок тощо):
	- стежити, щоб оброблюваний матеріал не містив цвяхів та інших металевих предметів;
	- не допускати вогкості, забруднення, потрапляння стружок та інших сторонніх предметів на електроапаратуру;
	- стежити за справністю захисного заземлення інструмента;
	- обробляти деталі у спеціальних пакетах (шаблонах) чи надійно закріпленими;
	- стежити за кабелем живлення (не допускати його скручування, завалу й інших механічних впливів);
	- не здійснювати часткове розбирання й регулювання інструмента без від’єднання його від мережі живлення;
	- не переходити з однієї ділянки роботи на іншу з увімкненим електроінструментом.
	3.12. Під час роботи на токарному верстаті:
	- подавати різальний інструмент на матеріал лише після того, як робочий вал досягне повної частоти обертання;
	- подавати інструмент плавно, без сильного натискування;
	- своєчасно посувати підручник до оброблюваної деталі, не допускати збільшення зазору;
	- не приймати і не передавати предмети через верстат, який працює;
	- заміряти оброблювану деталь після повної її зупинки;
	- не зупиняти верстат, гальмуючи рукою деталь, яка обробляється.
	3.13. Під час роботи на свердлильному верстаті:
- свердло до деталі подавати плавно, без зусиль та ривків і лише після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості;
- перед свердлінням металевої заготовки місце свердління позначати кернером; перед свердлінням дерев’яної - шилом;
- наприкінці свердління під час виходу свердла з матеріалу заготовки вимикати подачу;
- під час свердління великих дерев’яних заготовок (деталей) на стіл під деталь підкладати обрізок дошки або кусок багатошарової фанери;
- не дозволяється класти сторонні предмети на станину верстата, охолоджувати свердло за допомогою мокрих ганчірок (для цього слід користуватися спеціальною щіточкою), гальмувати патрон або свердло руками, підтримувати руками незакріплену деталь;
- перед зупинкою верстата (вимкненням електродвигуна) відводити свердло від деталі.
	3.14. Під час роботи на круглопиляльному (циркулярному) верстаті:
- при поздовжньому розпилюванні пиломатеріалу стежити, щоб позаду пилки був установлений розклинювальний ніж, а при поперечному розпилюванні - клин, що відводить;
- деревину подавати до пилки плавно, без ривків, надійно утримувати її і просувати вперед, не допускаючи перекошування;
- при поздовжньому розпилюванні деревини, довжина якої перевищує довжину робочого стола, попереду і позаду нього встановлювати міцні опори - козли (підставки з роликами);
- рух зубців пилки у місця підведення дерева спрямовувати зверху вниз;
- користуватися штовхальником для просування деревини при поздовжньому і поперечному розпилюванні;
- стояти збоку руху пиломатеріалу;
- не виймати і не змітати скалок під час роботи верстата;
- не допускати одночасної роботи циркулярної і фугувальної частин верстата.
	3.15. Під час роботи на деревофугувальному верстаті:
- при ручній подачі деревини користуватися колодками чи штовхальниками;
- при обробці деталей, які довші робочого столу, користуватися козлами (підставками з роликами) або обробляти деталь удвох (один подає деталь, інший приймає її і підтримує до кінця обробки);
- складати матеріали й деталі акуратно, у визначене місце, щоб вони не заважали під час роботи;
- не здувати стружку з увімкненого верстата. 
	3.16. Під час кулінарних робіт:
- перемелюючи м’ясо за допомогою м’ясорубки, проштовхувати його дерев’яним товкачем;
- передавати ножі й вилки ручкою вперед;
- нарізувати хліб, гастрономічні вироби, овочі тощо на обробних дошках, дотримуючись правильних прийомів різання, пальці лівої руки мають бути зігнуті і знаходитися на відстані від леза ножа;
- під час роботи з ручними тертками міцно утримувати продукти (фрукти, овочі тощо), не обробляти занадто маленькі їхні частини;
- стежити, щоб під час кипіння рідина не виливалася через краї посуду;
кришки з гарячого посуду знімати від себе, користуючись рушником чи рукавицями.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
	4.1. Відключити електрообладнання й електроінструменти від мережі.
	4.2. Упорядкувати робоче місце, користуючись щіткою. Здувати чи змітати рукою стружку, пил забороняється. Прибирати й упорядковувати робоче місце слід після повної зупинки частин верстата, що рухаються.
	4.3. На столярному верстаті перевірити наявність і стан клинів, затискні коробки (задня, передня) загвинтити до встановленого зазору (не більше 2−5 мм).
	4.4. Оглянути та очистити інструменти (зняти задирки з молотка, зубила, керна, очистити напилки від стружки тощо).
	4.5. Зняти спецодяг, віднести його у відведене для зберігання місце.
	4.6. Оглянути приміщення. Упевнившись у пожежобезпечному стані приміщення, відключити електромережу та замкнути його.
	4.7. Про всі несправності, виявлені під час роботи, повідомити безпосереднього керівника.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
	5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках тощо негайно повідомити про це директора.
	5.2. У разі виявлення несправності в роботі електроприладу, іскріння, запаху гару негайно припинити роботу, відключити електроприлад від електромережі і повідомити про це особу, відповідальну за електробезпеку в ліцеї. Роботу продовжувати тільки після усунення несправності. 
	5.3. У разі відключення електроенергії вимкнути все електрообладнання. Вмикати його можна лише після того, як напруга електромережі відповідатиме нормам.
	5.4. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) негайно повідомити про це директора та вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, дотримуючись порядку дій згідно з інструкцією з пожежної безпеки.
5.5. Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу долікарську допомогу, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією з надання першої долікарської допомоги.

Розробив
Інженер з охорони праці 						Іванна ОГРЕБЧУК

Погоджено
Директор								Руслан ПАШКО

Погоджено
Керівник СПОП							Зінаїда КОВАЛЬЧУК

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________			_______________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________			_______________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________			_______________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________			_______________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________			_______________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________			___________________			_______________