Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

Інструкція № 14
 про заходи пожежної безпеки у складських приміщеннях

Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

									ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г

Інструкція №14
з пожежної безпеки у складських приміщеннях

1. Сфера застосування
1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на всі складські приміщення (матеріальні склади) ліцею. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих приміщеннях. 
1.2. Ця Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання заступниом директора з господарської роботи.
2. Вимоги пожежної безпеки
2.1. Складське приміщення необхідно утримувати в чистоті й порядку.
2.2. У кожному складському приміщенні повинні зберігатися однорідні типи матеріалів (залежно від їх характеру і призначення).
2.3. Двері у складському приміщенні повинні бути постійно замкнені. На них слід вказувати місце зберігання ключів, доступне для отримання їх у будь-який час доби. На дверях складського приміщення має бути напис, що визначає призначення приміщення.
2.4. У складському приміщенні на відстані 0,15м від радіаторів (приладів центрального опалення) слід ставити металеві огороджувальні решітки. 
2.5. Під час зберігання у складському приміщенні речовин та матеріалів необхідно враховувати їхні пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо) та сумісність згідно з ГОСТ 12.1.004-91.
2.6. У складському приміщенні, де зберігаються пожежо-, вибухонебезпечні речовини (лаки, фарби, розчинники тощо), продукція в аерозольній упаковці, на зовнішньому боці дверей вивішують інформаційну карту про пожежну небезпеку матеріалів, що зберігаються у приміщенні, їх кількість та заходи, яких потрібно вживати у разі виникнення пожежі.
2.7. Світильники та електрообладнання у складському приміщенні повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок. Відстань від світильників до матеріалів, що складуються, повинна бути не менш як 0,5м.
2.8. У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали потрібно укладати у штабелі. Проти дверних отворів слід залишати проходи завширшки, як ширина дверей, але не менш як 1м. Якщо склад має ширину понад 10м, посередині його влаштовується поздовжній прохід не менш як 2м завширшки.
Відстань від стін до укладених у штабелі матеріалів повинна бути не менш як 0,8м.
2.9. У складському приміщенні не дозволяється:
- зберігати легкозаймисті та горючі рідини;
- зберігати товари навалом, у проходах, на підвіконнях та впритул до приладів і труб опалення;
- експлуатувати газові плити, печі, побутові електронагрівальні прилади;
- зберігати рослинні масла разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;
- курити та застосовувати відкритий вогонь.
2.10. Перш ніж замкнути складське приміщення, завідувач господарства (комірник) повинен особисто оглянути його, щоб упевнитись у його пожежобезпечному стані, та відключити електромережу.
3. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі
3.1. У разі виникнення загоряння у складському приміщенні його слід відразу ліквідувати.
3.2. У разі виникнення пожежі необхідно:
- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу ліцею, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;
- включити систему оповіщення людей про пожежу;
- сповістити про пожежу директора або працівника, що його заміщує;
- вимкнути електромережу;
- розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;
- якщо є можливість, розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації матеріальних цінностей.
3.3. У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

Розробив
Інженер з охорони праці 						Іванна ОГРЕБЧУК

Погоджено
Директор								Руслан ПАШКО

Погоджено
Керівник СПОП							Зінаїда КОВАЛЬЧУК

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
	_________			___________________	__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
	_________			___________________	__________________