Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

Інструкція № 17
 з пожежної безпеки про заходи пожежної безпеки в актовому залі

Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

									ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г

Інструкція №17
з пожежної безпеки про заходи пожежної безпеки в актовому залі

1. Сфера застосування
1.1. Ця Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в актовому залі ліцею.
1.2. Ця Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу, які забезпечують його організацію та проведення в актовому залі ліцею.
2. Вимоги пожежної безпеки
2.1. Евакуаційні виходи в актовому залі слід постійно утримувати справними.
2.2. Розміщення меблів і обладнання в актовому залі не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння.
2.3. Кількість місць у актовому залі встановлюється з розрахунку 0,75кв.м на особу, а при проведенні ігор і подібних їм заходів - з розрахунку 1,5кв.м на одну особу (без урахування площі сцени). Заповнення приміщення людьми понад установлені норми не допускається.
2.4. В актовому залі не допускається залишати без нагляду ввімкнені у мережу електроприлади.
2.5. Кількість безперервно встановлених місць у ряду та відстань між рядами визначаються Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти України,  2.6. Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 року № 348/70.
2.7. Ширина поздовжніх і поперечних проходів у актовому залі має бути не менше одного метра, а проходів, які ведуть до виходів, не менше ширини самих виходів. Усі проходи і виходи мають розміщатися так, щоб не створювати зустрічних або перехресних потоків людей.
2.8. Скорочувати ширину проходів між рядами і встановлювати у проходах додаткові місця не дозволяється.
2.9. Евакуаційні виходи з актового залу мають бути позначені світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому тлі, підключеними до мережі аварійного або евакуаційного освітлення будівлі. Якщо в актовому залі є люди, світлові покажчики повинні бути ввімкненими.
2.10.У актовому залі не дозволяється:
- використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень;
- обклеювати стіни і вікна шпалерами і папером;
- застосовувати горючі матеріали, не оброблені вогнезахисними сумішами, для акустичної обробки стін і стель;
- зберігати бензин, гас та інші легкозаймисті і горючі рідини;
- зберігати майно, інвентар та інші предмети, речовини і матеріали під сценою чи помостами, а також у підвалі, розміщеному під актовим залом;
- застосовувати предмети оформлення залу, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);
- застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати хлопавки, застосовувати дугові прожектори, влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння;
- установлювати стільці, крісла тощо, конструкції яких виконано з пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також ставити приставні стільці у проходах залу;
- установлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші запори, що важко відкриваються;
- установлювати на вікнах глухі грати.
2.11. Підлога актового залу має бути рівною, без порогів, східців, щілин і вибоїн. 
2.12. Усі горючі декорації, сценічне оформлення, а також драпірування на вікнах і дверях повинні оброблятися вогнезахисними сумішами. Проводити таке вогнезахисне оброблення має спеціалізована організація.
2.13. Якщо у ліцеї немає електричного освітлення, культурно-масові заходи слід проводити у денний час.
2.14. У актовому залі мають бути справні первинні засоби пожежогасіння. До них необхідно забезпечити вільний доступ.
2.15. Після закінчення заходу, що відбувався в актовому залі, відповідальний за проведення заходу вчитель повинен зачинити вікна та вимкнути електроживлення обладнання і приладів, які використовувалися. 
2.16. Відповідальний за пожежну безпеку в актовому залі повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів та обладнання і зачинити приміщення.
3. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі
3.1. У разі виникнення загоряння в актовому залі його слід відразу ліквідувати.
3.2. У разі виникнення пожежі необхідно:
- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); 
- при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;
- включити систему оповіщення людей про пожежу;
- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації учнів з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
- вимкнути електромережу;
- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними у навчальному закладі засобами пожежогасіння;
- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує;
за потреби викликати медичну службу.
3.3. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити актовий зал, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні учнів, які сховалися під сидіннями або в інших місцях.
3.4. У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла.
3.5. Залишаючи актовий зал, потрібно зачинити за собою двері.

Розробив
Інженер з охорони праці 						Іванна ОГРЕБЧУК

Погоджено
Директор								Руслан ПАШКО

Погоджено
Керівник СПОП							Зінаїда КОВАЛЬЧУК

З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
	_________			___________________	__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
	_________			___________________	__________________